【参考様式】

平成　　　年　　　月　　　日

工 事 名　　●●物流センター新築工事

作業所長　　　△△　△△　　殿

作業会社名

職長氏名　 　　　　　　　　　　　　　印

**手押し台車等による運搬作業計画書**

標記工事において、手押し台車、ハンドリフト等（以下、「台車等」という。）を使用して１回あたり１００ｋｇを超える機械・設備・その他資機材（以下、「積み荷」という。）の運搬を行うに際して、積み荷の転倒ほかによる労働災害を防止するため、以下のとおり作業計画を定めましたので承認願います。

1. **積み荷及び手押し台車等の概要**

**（1）積み荷の名称**　：

**（2）１回で運搬する積み荷の重量**

※ 運搬毎に重量が異なる場合は、積み荷の重量が最大となる運搬作業を記載する。

　　　１回あたりの運搬重量　　　計　　　　　　　　ｋｇ　（Ａ）

**（3）台車等の最大積載荷重**

台車等の名称　：

最大積載荷重　：　 　　　　　　　　　　　 ｋｇ　　≧ （Ａ）

1. **運搬作業**

**（1）作業予定日**：　平成　　 年　 　月　　 日（　　）～　　　月　　日（　　）

**（2）作業人数**　：　　　　　　　　　　人　　　※ 作業は複数名で行い作業指揮者を選任する。

**（3）運搬経路上に段差**□ あり　　　□ なし

**（4）積み荷の転倒防止措置**

* 横置き 　□ ラッシングベルト等で固定　　□くさび　　□その他（　　　　　　　　　）

※ 積み荷は、重心をできる限り低くし、台車等の中央に載せる。

**（5）仮置場所・設置場所等の立入禁止措置**

□ カラーコーン・コーンバー　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承　認 | | |
| 作業所長 | 工事担当者 | 工事担当者 |
| H　 ．　． | H　 ．　． | H　 ．　． |
|  |  |  |

☆承認後、写しを職長に返却

（↓必要に応じて使用する。）

**当日の安全作業チェックポイント**

**１．作業開始前**

□ 作業指揮者の選任（先頭の舵取り役、合図の確認）

□ 当該作業計画書の関係労働者への周知

□ 作業人数、配置、保護具の着用

□ 運搬経路の確認

・段差があるか？養生は？車輪の外径は適切か？

・障害物はないか？

・経路上の仕上げ状況、養生は？（壁、天井、建具）

□ 仮置場所・設置場所の立入禁止措置

□ １回あたりの運搬重量が台車等の最大積載荷重以内

□ 台車等の点検（ｷｬｽﾀｰのｶﾞﾀつき・ｽﾄｯﾊﾟｰの効き）

**２．運搬作業時**

□ 作業指揮者による合図・声掛け

□ 手足のはさまれ注意

□ 積み下ろし・仮置時のストッパー

□ 積み荷の重心をできる限り低くし、台車等の中央に

載せているか？

□ 積み荷の固定

□ 先頭の舵取り役の台車（車輪）による轢かれ注意